司法鉴定中心施工要求

1、隔断见图纸要求。

2、灯改为600\*600LED平板灯；开关改为双开；灯线均有波纹套管。

3、鉴定2室设柱式洗手盆一套（含供排水），供排水顺序至隔壁卫生间。

4、土建：墙面乳胶漆找补及踢脚线粘贴。

5、工程量：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 数量 |
| 隔断1400 | 8.4㎡ |
| 隔断2300 | 24㎡ |
| 肯德基门 | 13㎡ |
| LED灯 | 12个 |
| 洗手盆 | 2个 |

**注：1、工程完工后据实结算，土建报价综合至以上工程量中。**

**2、需踏勘现场。联系人：13792689188**